|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <http://www.kousei-watch.co.jp/chronograph.htm　　　下段> | | | |  |  |  |  |  |  |
| 写真番号 | 型番　品番 | 商品名 | 税抜価格 | ムーブメント | 機能 | 材質 | ストラップ | サイズ | 文字盤色 | 針色 | 防水 | メンズ、 レディース |
| DSC0030 | MA109001 | Monoceros CHRONOGRAPH モノセロス　　　　　クロノグラフ　　　　　　　　Monoceros　計時碼錶  Monoceros CHRONOGRAPH | 150,000円 | バルジュー７７５０　スイス製25石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）　Valjoux7750瑞士製25寶石自動上鍊機芯  Chronograph Valjoux -7750, Made in Swiss, 25 stones, automatic winding (with hand-winding function) movement | 時針、分針、秒針（9時位置）、クロノ秒針、６０秒積算計、３０分積算計（12時位置）、１２時間積算計（6時位置）、デイデイト　　　　　　　　　　時針、分針、秒針（9時位置）、計時秒針、６０秒積算計、３０分積算計（12時位置）、１２時間積算計（6時位置）、星期/日暦  Hour, minute, second hand, chronograph hand (60 seconds totalizer)  30 minutes totalizer (12 o’clock position) 12hours totalizer (6 o’clock position), Day date display | ケ－ス：SS（ステンレススチール）、表裏ガラス：サファイア　　　　　　　　錶殻：不銹鋼材、錶面及底面：：抗刮藍寶石水晶玻璃鏡面  Case: Stainless steel Upper and back glass: Sapphire | 最高級本革マッドクロコ、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　　　　　　最高級純鱷魚皮錶帶、三折式不鏽鋼摺疊扣  Band body:  Finest crocodile leather  Buckle (with push and 3 holding type): Stainless steel | 直径：約38mm、厚み：約14.5mm　　　　　　　　　　　　直径：約38mm、厚：約14.5mm  Diameter: About 40mm Thickness:13.8mm | シルバー　　銀色  Silver color | ブルースチール　　　　　　　　鋼藍色針  Steel blue color | 5気圧防水　　　　　　　　　　　5ATM防水  5ATM water resistant | 生産終了　　　　　　　メンズ　　　　　　　　　　停產　　　　　　紳士用  Man’s  End of production |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コメント | 機械式時計の中でもその構造の複雑さ、繊細さで常に人々を魅了するストップウォッチ機能付きモデルがこのクロノグラフである。  秒、分、時間をそれぞれ計測する針が文字盤に所狭し配され、ひとたびスタ－トボタンがプッシュされれば  幾重もの歯車達が正確に刻々と時間を計測していく。その機能美を際だたせるために不必要なデザインは極限 までそぎ落とされ、まさに至高の逸品に仕上がった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムーブメントにバルジュー7750(自動巻）を採用したクロノグラフ（60秒、30分,１２時間積算計付き）。デイデイト表示。 シルバーの文字盤には立体インデックスを配し、シンプルな印象に仕上げました。  ■機能の美しさ以外この時計を装飾するすべはない　　　 ■裏面シースルーバック。機械の躍動が堪能できる　　　 ■繊細なム－ブメントが収まる重厚なケ－ス　　　　　　 ■脱着が容易なワンタッチバックル。革にも優しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース特徴：ステンレス材の良さを出し、面、ハイライトを強調したﾃﾞｻﾞｲﾝになっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文字板は、シンプルさを意識したシルバー仕上げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　針：ブルースチールで鉄材を一本ずつ火で焼き、青色に変化させた手間の掛かった針を使用しています。    機械式計時碼錶內的構造，複雜而纖細，令人著迷。 錶盤上配置60秒計分針盤，30分鐘計分針盤和12小時計分針盤，  按下啟動按鈕，即可準確計時。  搭載Valjoux 7750(自動上鍊)機芯的計時碼表（60秒，30分鐘，12小時計時），顯示星期・日曆，  銀色錶盤上的立體釘字，極簡設計是突出極致的功能美、是時尚名品。  ■除了傑出功能及優美外觀之外，無多餘裝飾，低調奢華。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■鏤空的錶背設計，讓您感受機械動力的脈動。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■堅毅的不銹鋼錶殼保護著內部精密細緻的機芯。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一鍵式扣環，簡潔俐落，不易刮傷真皮錶帶。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錶殼：突顯不銹鋼的優點，閃耀吸晴。 錶盤：銀色極簡細緻。 錶針：經由鐵杵逐一燒製，淬煉成藍色鋼針，這是極緻工藝的表現。  The composition of chronograph watches is complex and delicate. They are fascinating watches.  On the main dial are another three small dials for 60-second timing, 30-minute timing and 12-hour timing.  Timer works accurately whenever the start button is pressed.  Besides Valjoux 7750 automatic winding movement is equipped, the watch is also able to show the date and what day it is.  The watch with the silver dial and the three-dimensional scale is designed in a simple style, distinguished itself as a fashionable item which has perfect functions.  ■With outstanding functions and elegant looks, the watch displays understated luxury.  ■The hollow back case enables the customers to take a look at the motion of the movement.  ■Sturdy stainless-steel case protects the delicate movement inside.  ■ The watch’s one touch buckle is easy to use and can avoid scratching the leather band.  The stainless-steel case is shining and eye-catching.  The silver dial is neat and full of simplicity.  The watch hands are made of steel, smelting into blue steel and demonstrating the ultimacy of the craft. | | | | | | | | | | | |