|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**http://www.kousei-watch.co.jp/power.htm**](http://www.kousei-watch.co.jp/power.htm) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型番　品番 | 商品名 | 税抜価格 | ムーブメント | 機能 | 材質 | ストラップ | サイズ | 文字盤色 | 針色 | 防水 | メンズ、 レディース |
| DSC0016sd | MA906001S | Monoceros POWERRESERVE モノセロス　　　　　パワーリザーブMonoceros 自動上鍊機械錶  Monoceros POWERRESERVE | 100,000円 | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（附手動上鍊功能）ETA2892-A2 base, Made in Swiss, 21 stones, automatic winding (with hand-winding function) movement | 時針、分針、秒針、パワ－リザ－ブ（ゼンマイ持続時間計）、GMT（24時間計）仕様、日付き　　　時針、分針、秒針、動力儲備（持続上弦時間計）、GMT（24時間計）、日暦  Hour, minute, second, power reserve (mainspring duration meter), GMT (24-Hour), Calendar | ケ－ス：SS（ステンレススチール）、表裏ガラス：サファイア　　　　　　錶殻：不銹鋼材、表面背面：抗刮藍寶石水晶玻璃鏡面  Case: Stainless steel Upper and back glass: Sapphire glass | 高級テジュー革、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　錶帶：高級蜥蜴皮帶帶扣：三折式不鏽鋼摺疊扣  Leather band: Teju  Buckle (with push and 3 holding type): Stainless-steel | 直径：約35mm ,　厚み：約11.5mm　　　　　直徑：約35mm ,　厚度：約11.5mm Diameter: About 35mm Thickness:11.5mm | シルバー　　銀色  Silver color | ブルースチール　　　　　鋼藍色  Blue steel color | 5気圧防水　　　　5気圧防水  5 ATM water resistant | 生産終了  End of production |
| DSC0017sd | MA906001G | Monoceros POWERRESERVE モノセロス　　　　　パワーリザーブMonoceros 自動上鍊機械錶  Monoceros POWERRESERVE | 100,000円 | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（附手動上鍊功能）ETA2892-A2 base, Made in Swiss, 21 stones, automatic winding (with hand-winding function) movement | 時針、分針、秒針、パワ－リザ－ブ（ゼンマイ持続時間計）、GMT（24時間計）仕様、日付き　　　時針、分針、秒針、動力儲備（持続上弦時間計）、GMT（24時間計）、日暦  Hour, minute, second, power reserve (mainspring duration meter), GMT (24-Hour), Calendar | ケ－ス：SS（ステンレススチール）、表裏ガラス：サファイア　　　　　　錶殻：不銹鋼材、表面背面：抗刮藍寶石水晶玻璃鏡面  Case: Stainless steel Upper and back glass: Sapphire glass | 高級テジュー革、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　錶帶：高級蜥蜴皮帶帶扣：三折式不鏽鋼摺疊扣  Leather band: Teju  Buckle (with push and 3 holding type): Stainless-steel | 直径：約35mm ,　厚み：約11.5mm　　　　　直徑：約35mm ,　厚度：約11.5mm Diameter: About 35mm Thickness:11.5mm | シャンパンゴールド　　　香檳金色  Light golden color | ブルースチール　　　　　鋼藍色  Blue steel color | 5気圧防水　　　　5気圧防水  5 ATM water resistant | 生産終了  End of production |
| DSC0019sd | MA906001B | Monoceros POWERRESERVE モノセロス　　　　　パワーリザーブMonoceros 自動上鍊機械錶  Monoceros POWERRESERVE | 100,000円 | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（付手動上鍊功能）ETA2892-A2 base, Made in Swiss, 21 stones, automatic winding (with hand-winding function) movement | 時針、分針、秒針、パワ－リザ－ブ（ゼンマイ持続時間計）、GMT（24時間計）仕様、日付き　　　時針、分針、秒針、動力儲存（持続上弦時間計）、GMT（24小時制指針）、日暦  Hour, minute, second, power reserve (mainspring duration meter), GMT (24-Hour), Calendar | ケ－ス：SS（ステンレススチール）、表裏ガラス：サファイア　　　　　　錶殻：不銹鋼材、錶面錶背：抗刮藍寶石水晶玻璃鏡面  Case: Stainless steel Upper and back glass: Sapphire glass | 高級テジュー革、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　錶帶：高級蜥蜴皮帶、帶扣：三折式不鏽鋼摺疊扣  Leather band: Teju  Buckle (with push and 3 holding type): Stainless-steel | 直径：約35mm ,　厚み：約11.5mm　　　　　直徑：約35mm ,　厚度：約11.5mm  Diameter: About 35mm Thickness:11.5mm | 黒　　　　　　　　　黑  Black | シルバー　　銀色  Silver color | 5気圧防水　　　　5気圧防水  5 ATM water resistant | 生産終了  End of production |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コメント | 腕の動きを時計内部の回転板（ロ－タ－）が感じ取り独りでゼンマイを巻き上げる自動巻ム－ブメント。 その巻き上げられたゼンマイがあと何時間時間を刻む事が出来るかを刻々と表示する残量計（インジゲ－ タ－）を搭載したマニアライクなモデル。さらに任意のもう一つの時刻を２４時間表示するGMTも装備す る機械式ファン垂涎の機能満載モデルである。  自動巻の巻き上げ残量を表示するパワーリザーブインジゲーターを6時位置上部に有し、任意のさらなる時間を表示する GMT針（24時間ひょじ）を搭載したマニアックなモデル。シンプルなデザインながらマニア心をくすぐる機能を持ち合わせた  ロングセラー・人気アイテムです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■飽きがこないデザインとクオリティーはまさに一生モノ ■脱着が容易なワンタッチバックル。革にも優しい ケース特徴：ステンレス材の良さを出し、面、ハイライトを強調したデザインになっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文字板には、ギョウシェ模様をＧＭＴ（6時）には、波模様にてアクセントを入れバランスの取れた時計の顔を強調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　針：シルバー、シャンパンゴールドには、ブルースチールで鉄材を一本ずつ火で焼き、青色に変化させた手間の掛かった針を使用しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒の文字板にはシルバーを使用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏側は、ムーブメント（機械）の動き方や綺麗な模様などが楽しめるようシースルーになっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バンド：材質は、テジュー（トカゲの種類）  採用2892 - A2 為基礎的自動上鍊機芯，  手錶內部的旋轉擺鎚（轉子）能感應手臂活動而自動上發條。 搭載電量顯示表（Indige-Gauge），顯示剩餘電量可用時間。 錶面另有裝置GMT24小時制分針盤。  實用功能豐富，不僅是日常佩戴的最佳選擇，  更是頂尖蒐藏家競相收藏的機械錶款式。 位在6點鐘方位上的動力儲存指示盤，可顯示自動上鍊所餘電量，  搭配GMT24小時制分針盤，這是所有頂尖蒐藏家鍾情的款式。  設計俐落有型，且具備令蒐藏家嚮往的功能，一直是暢銷的人氣商品。  ■百看不厭的設計與質量。 ■一鍵式扣環，設計簡潔並防止錶帶刮傷。  錶盤：銀色極簡風格。  錶針：銀色、香檳金色，更有精緻工藝鍛造燒製而成的炫藍色鋼針。  (黑色錶盤使用銀色錶針。)  錶背：鏤空的設計，可欣賞機芯脈動和精美雕飾。  錶帶：Teju蜥蜴皮革  The automatic winding movement is used. The rotor inside the watch winds automatically once it senses the natural motion of the arm.  Equipped with an Indige-Gauge, the watch is able to display the remaining time of the clockwork.  It’s a type that collectors will never miss. GMT showing the 24-hour time is also available.  The high performance makes it the model that mechanical watch collectors are desired for.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The remaining power restored by the automatic winding is shown at the 6 o'clock position.  Equipped with the GMT 24-hour minute dial, the watch is the favorite style of the collectors.  The stylish design, multiple functions make the watch desirable and has always been a popular product.  ■The stylish looks never tire you.  ■It’s easy to wear the watch with one touch buckle and can avoid scratching the leather strap.  Features of the case: Making good use of the feature of the stainless steel, the watch’s luster is naturally displayed.  Dial: The design of the dial is in a simple style. If the dial is black, silver hands are used.  Watch hands: Available in silver, light golden and blue stainless-steel color.  The hollow back enables the customers to appreciate the beauty of the movement.  The material of the strap is from Teju (a kind of lizard). | | | | | | | | | | | |