|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [**http://www.kousei-watch.co.jp/skelton2.htm**](http://www.kousei-watch.co.jp/skelton2.htm) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 写真番号 | 型番　品番 | 商品名 | 税抜価格 | ムーブメント | | 機能 | 材質 | ストラップ | サイズ | 文字盤色 | 針色 | 防水 | メンズ、 レディース |
| 写真なし　　　　　記載なし | ■オ－トマチックスケルトン（18KYG、ダイア入り） 　　　　　　　　　　■鏤空自動機械錶　　　　　　　（18KYG、鑲真鑽） | Monoceros SKELTON モノセロス　　　スケルトンMonoceros鏤空自動機械錶 |  | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）　　　　　　　　　　以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（附手動上鍊功能） | | 時針、分針、　　　秒針 | ケース、リュ－ズ：Ｋ１８ＹＧ、表裏ガラス：サファイア　　　　　　　　　　　錶殻、錶冠：Ｋ１８ＹＧ、表面＆底部鏡面：抗刮藍寶石水晶玻璃鏡面 | 最高級本革マッドクロコ、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　最高級鱷魚真皮錶帶、三折式不鏽鋼摺疊扣 | 直径：約34.5mm ,　　　　　厚み：約9mm　　　　　　　　　　　　　錶直徑：約34.5mm ,　　　　　錶厚：約9mm | なし | ブルースチール  鋼藍色 | 5気圧防水　　　　　　5ATM防水 | 生産終了 |
| DSC0008sd | MA410001YG | Monoceros SKELTON モノセロス　　　スケルトン  Monoceros SKELTON | 500,000円 | | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）　　　　　　　　　　以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（附手動上鍊功能）ETA2892-A2 base, Made in Swiss, 21 stones, automatic winding (with hand-winding function) movement | 時針、分針、　　　秒針  Hour, minute, second hands | ケース、リュ－ズ：Ｋ１８ＹＧ、表裏ガラス：サファイア　　　　　　　　　　　錶殻、錶冠：Ｋ１８ＹＧ、表面＆底部鏡面：抗刮寶石水晶玻璃鏡面  Case and crown: K18YG  Upper and back glass: Sapphire glass | 最高級本革マッドクロコ、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　最高級鱷魚真皮錶帶、三折式不鏽鋼摺疊扣  Band body:  Finest crocodile leather  Buckle (with push and 3 holding type): Stainless steel | 直径：約34.5mm ,　　　　　厚み：約9mm　　　　　　　　　　　　　錶直径：約34.5mm ,　　　　　錶厚：約9mm  Diameter: About 34.5mm Thickness:9mm | なし  No dial | ブルースチール  鋼藍色  Blue steel color | 5気圧防水　　　　　　5ATM防水  5ATM water resistant | 生産終了  End of production |
| 写真なし　　　　　記載なし | ■オ－トマチックスケルトン（18KWG、ダイア入り） | Monoceros SKELTON モノセロス　　　スケルトン |  | | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）　　　　　　　　　　以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（附手動上鍊功能） | 時針、分針、　　　秒針 | ケース、リュ－ズ：Ｋ１８ＹＧ、表裏ガラス：サファイア　　　　　　　　　　　錶殻、錶冠：Ｋ１８ＹＧ、表面＆底部鏡面：抗刮藍寶石水晶玻璃鏡面 | 最高級本革マッドクロコ、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　最高級純鱷魚真皮錶帶、三折式不鏽鋼摺疊扣 | 直径：約34.5mm ,　　　　　厚み：約9mm　　　　　　　　　　　　　錶直径：約34.5mm ,　　　　　錶厚：約9mm | なし | ブルースチール  鋼藍色 | 5気圧防水　　　　　　5ATM防水 | 生産終了 |
| DSC0006sd | MA410001WG | Monoceros SKELTON モノセロス　　　スケルトン  Monoceros SKELTON | 600,000円 | | ＥＴＡ２８９２－Ａ２ベース　スイス製２１石自動巻ム－ブメント（手巻機能付き）　　　　　　　　　　以ＥＴＡ２８９２－Ａ２基礎　瑞士製２１石自動上鍊機芯（附手動上鍊功能）  ETA2892-A2 base, Made in Swiss, 21 stones, automatic winding (with hand-winding function) movement | 時針、分針、　　　秒針  Hour, minute, second hands | ケース、リュ－ズ：Ｋ１８ＹＧ、表裏ガラス：サファイア　　　　　　　　　　　錶殻、錶冠：Ｋ１８ＹＧ、表面＆底部鏡面：耐磨損藍寶石水晶玻璃鏡面  Case and crown: K18YG  Upper and back glass: Sapphire glass | 最高級本革マッドクロコ、ワンタッチバックル（三つ折れ式）仕様　　　　　最高級純鱷魚真皮皮錶帶、三折式不鏽鋼摺疊扣  Band body:  Finest crocodile leather  Buckle (with push and 3 holding type): Stainless steel | 直径：約34.5mm ,　　　　　厚み：約9mm　　　　　　　　　　　　　錶直径：約34.5mm ,　　　　　錶厚：約9mm  Diameter: About 34.5mm Thickness:9mm | なし  No dial | ブルースチール　　鋼藍色  Blue steel color | 5気圧防水　　　　　　防 水:5気圧防水  5ATM water resistant | 生産終了  End of production |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 優美なグレ－ヴィング（彫刻）が施されたスイス製高級自動巻ム－ブメント。精密なパ－ツ達が時間を刻 むために織りなす華麗な動きをつぶさに堪能することが出来ます。この至高の機能美をしっかりと包み込 むのは１８金をふんだんに使った贅沢なケース（側）。ベルトにも最高級の素材を吟味、脱着を容易にする  ワンタッチバックルは機能性の追求と共に、革の傷みを和らげるという効果までもが考慮されています。 ■時計の躍動する様がつぶさに見て取れる ■裏面もグラスバック。ロ－タ－にも華麗な彫刻 ■脱着が容易なワンタッチバックル。革にも優しい  **採用瑞士製精雕細琢的高級自動上鍊機芯，**  **精密零件織造出華麗動感。**  **採用高規格18K金豪華錶殼，提供機芯完美的保護。**  **使用一鍵式帶扣設計的真皮錶帶，簡單俐落又能防止錶帶刮傷。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■鏤空設計可鑑賞機芯之美 ■玻璃錶背能透視旋轉陀上的華麗雕飾 ■一鍵式扣環，簡潔率性並防止錶帶刮傷。**  High-class Swiss-made automatic-winding movement is adopted.  Delicate parts are carefully combined to display gorgeousness naturally.  The 18K gold luxury case to the high specification is used to provide perfect protection for the movement.  The leather strap with one-touch buckle design is simple and neat and can prevent the strap from scratching.  **■**The hollow design enables the customers to appreciate the beauty of the movement.  **■**The gorgeous carvings on the spinning rotor can be seen through the glass back.  **■**Simple and neat one-touch buckle design prevents the leather strap from scratching. | | | | | | | | | | | | |